# Menu 20 − Application Menu 3

Mode: Open‑Loop

See the introduction to menu 18.

Parameter | 20.001 Application Menu 3 Read-write Integer 1
--- | ---
Short description | General read-write integer application parameter
Mode | Open‑Loop
Minimum | -32768 | Maximum | 32767
Default | 0 | Units |
Type | 16 Bit Volatile | Update Rate | N/A
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 20.002 Application Menu 3 Read-write Integer 2
--- | ---
Short description | General read-write integer application parameter
Mode | Open‑Loop
Minimum | -32768 | Maximum | 32767
Default | 0 | Units |
Type | 16 Bit Volatile | Update Rate | N/A
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 20.003 Application Menu 3 Read-write Integer 3
--- | ---
Short description | General read-write integer application parameter
Mode | Open‑Loop
Minimum | -32768 | Maximum | 32767
Default | 0 | Units |
Type | 16 Bit Volatile | Update Rate | N/A
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 20.004 Application Menu 3 Read-write Integer 4
--- | ---
Short description | General read-write integer application parameter
Mode | Open‑Loop
Minimum | -32768 | Maximum | 32767
Default | 0 | Units |
Type | 16 Bit Volatile | Update Rate | N/A
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 20.005 Application Menu 3 Read-write Integer 5
--- | ---
Short description | General read-write integer application parameter
Mode | Open‑Loop
Minimum | -32768 | Maximum | 32767
Default | 0 | Units |
Type | 16 Bit Volatile | Update Rate | N/A
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 20.006 Application Menu 3 Read-write Integer 6
--- | ---
Short description | General read-write integer application parameter
Mode | Open‑Loop
Minimum | -32768 | Maximum | 32767
Default | 0 | Units |
Type | 16 Bit Volatile | Update Rate | N/A
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 20.007 Application Menu 3 Read-write Integer 7
--- | ---
Short description | General read-write integer application parameter
Mode | Open‑Loop
Minimum | -32768 | Maximum | 32767
Default | 0 | Units |
Type | 16 Bit Volatile | Update Rate | N/A
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 20.008 Application Menu 3 Read-write Integer 8
--- | ---
Short description | General read-write integer application parameter
Mode | Open‑Loop
Minimum | -32768 | Maximum | 32767
Default | 0 | Units |
Type | 16 Bit Volatile | Update Rate | N/A
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 20.009 Application Menu 3 Read-write Integer 9
--- | ---
Short description | General read-write integer application parameter
Mode | Open‑Loop
Minimum | -32768 | Maximum | 32767
Default | 0 | Units |
Type | 16 Bit Volatile | Update Rate | N/A
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 20.010 Application Menu 3 Read-write Integer 10
--- | ---
Short description | General read-write integer application parameter
Mode | Open‑Loop
Minimum | -32768 | Maximum | 32767
Default | 0 | Units |
Type | 16 Bit Volatile | Update Rate | N/A
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 20.011 Application Menu 3 Read-write Integer 11
--- | ---
Short description | General read-write integer application parameter
Mode | Open‑Loop
Minimum | -32768 | Maximum | 32767
Default | 0 | Units |
Type | 16 Bit Volatile | Update Rate | N/A
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 20.012 Application Menu 3 Read-write Integer 12
--- | ---
Short description | General read-write integer application parameter
Mode | Open‑Loop
Minimum | -32768 | Maximum | 32767
Default | 0 | Units |
Type | 16 Bit Volatile | Update Rate | N/A
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 20.013 Application Menu 3 Read-write Integer 13
--- | ---
Short description | General read-write integer application parameter
Mode | Open‑Loop
Minimum | -32768 | Maximum | 32767
Default | 0 | Units |
Type | 16 Bit Volatile | Update Rate | N/A
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 20.014 Application Menu 3 Read-write Integer 14
--- | ---
Short description | General read-write integer application parameter
Mode | Open‑Loop
Minimum | -32768 | Maximum | 32767
Default | 0 | Units |
Type | 16 Bit Volatile | Update Rate | N/A
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 20.015 Application Menu 3 Read-write Integer 15
--- | ---
Short description | General read-write integer application parameter
Mode | Open‑Loop
Minimum | -32768 | Maximum | 32767
Default | 0 | Units |
Type | 16 Bit Volatile | Update Rate | N/A
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 20.016 Application Menu 3 Read-write Integer 16
--- | ---
Short description | General read-write integer application parameter
Mode | Open‑Loop
Minimum | -32768 | Maximum | 32767
Default | 0 | Units |
Type | 16 Bit Volatile | Update Rate | N/A
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 20.017 Application Menu 3 Read-write Integer 17
--- | ---
Short description | General read-write integer application parameter
Mode | Open‑Loop
Minimum | -32768 | Maximum | 32767
Default | 0 | Units |
Type | 16 Bit Volatile | Update Rate | N/A
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 20.018 Application Menu 3 Read-write Integer 18
--- | ---
Short description | General read-write integer application parameter
Mode | Open‑Loop
Minimum | -32768 | Maximum | 32767
Default | 0 | Units |
Type | 16 Bit Volatile | Update Rate | N/A
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 20.019 Application Menu 3 Read-write Integer 19
--- | ---
Short description | General read-write integer application parameter
Mode | Open‑Loop
Minimum | -32768 | Maximum | 32767
Default | 0 | Units |
Type | 16 Bit Volatile | Update Rate | N/A
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 20.020 Application Menu 3 Read-write Integer 20
--- | ---
Short description | General read-write integer application parameter
Mode | Open‑Loop
Minimum | -32768 | Maximum | 32767
Default | 0 | Units |
Type | 16 Bit Volatile | Update Rate | N/A
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 20.021 Application Menu 3 Read-write Long Integer 21
--- | ---
Short description | General read-write long integer application parameter
Mode | Open‑Loop
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate | N/A
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 20.022 Application Menu 3 Read-write Long Integer 22
--- | ---
Short description | General read-write long integer application parameter
Mode | Open‑Loop
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate | N/A
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 20.023 Application Menu 3 Read-write Long Integer 23
--- | ---
Short description | General read-write long integer application parameter
Mode | Open‑Loop
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate | N/A
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 20.024 Application Menu 3 Read-write Long Integer 24
--- | ---
Short description | General read-write long integer application parameter
Mode | Open‑Loop
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate | N/A
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 20.025 Application Menu 3 Read-write Long Integer 25
--- | ---
Short description | General read-write long integer application parameter
Mode | Open‑Loop
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate | N/A
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 20.026 Application Menu 3 Read-write Long Integer 26
--- | ---
Short description | General read-write long integer application parameter
Mode | Open‑Loop
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate | N/A
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 20.027 Application Menu 3 Read-write Long Integer 27
--- | ---
Short description | General read-write long integer application parameter
Mode | Open‑Loop
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate | N/A
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 20.028 Application Menu 3 Read-write Long Integer 28
--- | ---
Short description | General read-write long integer application parameter
Mode | Open‑Loop
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate | N/A
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 20.029 Application Menu 3 Read-write Long Integer 29
--- | ---
Short description | General read-write long integer application parameter
Mode | Open‑Loop
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate | N/A
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 20.030 Application Menu 3 Read-write Long Integer 30
--- | ---
Short description | General read-write long integer application parameter
Mode | Open‑Loop
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate | N/A
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 20.031 Application Menu 3 Read-write Long Integer 31
--- | ---
Short description | General read-write long integer application parameter
Mode | Open‑Loop
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate | N/A
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 20.032 Application Menu 3 Read-write Long Integer 32
--- | ---
Short description | General read-write long integer application parameter
Mode | Open‑Loop
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate | N/A
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 20.033 Application Menu 3 Read-write Long Integer 33
--- | ---
Short description | General read-write long integer application parameter
Mode | Open‑Loop
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate | N/A
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 20.034 Application Menu 3 Read-write Long Integer 34
--- | ---
Short description | General read-write long integer application parameter
Mode | Open‑Loop
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate | N/A
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 20.035 Application Menu 3 Read-write Long Integer 35
--- | ---
Short description | General read-write long integer application parameter
Mode | Open‑Loop
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate | N/A
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 20.036 Application Menu 3 Read-write Long Integer 36
--- | ---
Short description | General read-write long integer application parameter
Mode | Open‑Loop
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate | N/A
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 20.037 Application Menu 3 Read-write Long Integer 37
--- | ---
Short description | General read-write long integer application parameter
Mode | Open‑Loop
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate | N/A
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 20.038 Application Menu 3 Read-write Long Integer 38
--- | ---
Short description | General read-write long integer application parameter
Mode | Open‑Loop
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate | N/A
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 20.039 Application Menu 3 Read-write Long Integer 39
--- | ---
Short description | General read-write long integer application parameter
Mode | Open‑Loop
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate | N/A
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 20.040 Application Menu 3 Read-write Long Integer 40
--- | ---
Short description | General read-write long integer application parameter
Mode | Open‑Loop
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate | N/A
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW