# Menu 7 Single Line Descriptions − Analog I/O

Mode: Open‑Loop

Parameter | Range | Default | Type
--- | --- | --- | ---
07.003 | Analog Input 3 | ±100.00 % |  | RO | Num | ND | NC | PT | FI
07.004 | Monitored Temperature 1 | ±250 °C |  | RO | Num | ND | NC | PT |
07.005 | Monitored Temperature 2 | ±250 °C |  | RO | Num | ND | NC | PT |
07.006 | Monitored Temperature 3 | ±250 °C |  | RO | Num | ND | NC | PT |
07.015 | Analog Input 3 Mode | Volt (6), Therm Short Cct (7), Thermistor (8), Therm No Trip (9), Disabled (10) | Disabled (10) | RW | Txt |  |  |  | US
07.033 | Power Output | ±100.0 % |  | RO | Num | ND | NC | PT |
07.034 | Inverter Temperature | ±250 °C |  | RO | Num | ND | NC | PT |
07.035 | Percentage Of d.c. Link Thermal Trip Level | 0 to 100 % |  | RO | Num | ND | NC | PT |
07.036 | Percentage Of Drive Thermal Trip Level | 0 to 100 % |  | RO | Num | ND | NC | PT |
07.037 | Temperature Nearest To Trip Level | 0 to 20999 |  | RO | Num | ND | NC | PT |
07.038 | Temperature Monitor Select 1 | 0 to 1999 | 1001 | RW | Num |  |  |  | US
07.039 | Temperature Monitor Select 2 | 0 to 1999 | 1002 | RW | Num |  |  |  | US
07.046 | Analog Input 3 Thermistor Type | DIN44082 (0), KTY84 (1), PT100 (4W) (2), PT1000 (4W) (3), PT2000 (4W) (4), 2.0mA (4W) (5), PT100 (2W) (6), PT1000 (2W) (7), PT2000 (2W) (8), 2.0mA (2W) (9) | DIN44082 (0) | RW | Txt |  |  |  | US
07.047 | Analog Input 3 Thermistor Feedback | 0 to 5000 Ω |  | RO | Num | ND | NC | PT |
07.048 | Analog Input 3 Thermistor Trip Threshold | 0 to 5000 Ω | 3300 Ω | RW | Num |  |  |  | US
07.049 | Analog Input 3 Thermistor Reset Threshold | 0 to 5000 Ω | 1800 Ω | RW | Num |  |  |  | US
07.050 | Analog Input 3 Thermistor Temperature | -50 to 300 °C |  | RO | Num | ND | NC | PT |
07.052 | Temperature Monitor Select 3 | 0 to 1999 | 1 | RW | Num |  |  |  | US

RW | Read / Write | RO | Read-only | Bit | Bit parameter | Txt | Text string | Date | Date parameter | Time | Time parameter
Chr | Character parameter | Bin | Binary parameter | IP | IP address | Mac | MAC address | Ver | Version number | SMP | Slot, menu, parameter
Num | Number parameter | DE | Destination | ND | No default value | RA | Rating dependent | NC | Non-copyable | PT | Protected
FI | Filtered | US | User save | PS | Power-down save |  |  |  |  |  |